**ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ**

**-не допускайте самовольной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования;**

**- проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов;**

**- не используйте включенные газовые плиты для обогрева помещений;**

**- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;**

**- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой безопасности;**

**- храните газовые баллоны только в специально оборудованных шкафах или подсобных проветриваемых помещениях;**

**- по окончании пользования газом, закрывайте краны на газовых приборах и перед ними;**

**- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.**

**Почувствовав запах газа:**

**- перекройте краны на приборах и перед ними, на газобаллонной установке -вентиль на баллоне;**

**- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не выключайте электроосвещение и другие электроприборы не пользуйтесь электрозвонками;**

**- откройте форточки, окна, двери для проветривания загазованного помещения и вызовете аварийную газовую службу по телефону 04;**

**- сообщите окружающим о мерах предосторожности;**

**- примите меры к удалению людей из загазованной среды.**

**Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.**

**ПРАВИЛА безопасности при перевозке,**

**установке и хранении газовых баллонов**

**В целях безопасной эксплуатации газового оборудования обменивать газовые баллоны необходимо в специальных пунктах газораспределительных организаций.**

**1. Перевозка**

**1.1. При перевозке потребителем газовых баллонов в автомобильном транспорте необходимо использовать устройства или приспособления, предохраняющие баллон от перемещений и ударов.**

**1.2. Не подвергать баллон действию прямых солнечных лучей и иного теплового воздействия.**

**1.3. При перевозке баллоны должны иметь на штуцере транспортную заглушку с прокладкой.**

**1.4. При погрузо-разгрузочных работах должны приниматься меры, исключающие их падение, повреждение.**

**2. Установка баллона**

**2.1. В соответствии с правилами эксплуатации газобаллонных установок до установки баллона в помещении необходимо проверить на улице герметичность уплотнений вентиля, для этого надо обмылить место выхода штока из вентиля. Снять транспортную заглушку и при закрытом вентиле обмылить выходное отверстие штуцера. В случае выхода пузырьков сквозь мыльный раствор – эксплуатация баллона запрещена.**

**2.2. В случае отсутствия утечки газа по штоку и штуцеру внести баллон в помещение и через редуктор подсоединить к газовому прибору.**

**2.3. После подсоединения газового баллона прибора при открытом вентиле и закрытых кранах на приборе проверить герметичность резьбового соединения и уплотнения штока, для чего на месте соединения баллона с редуктором и выхода штока из корпуса вентиля обильно нанести мыльный раствор и убедится в отсутствии выходящих газовых пузырьков.**

**2.4. При отсутствии пузырьков произвести розжиг горелок прибора и убедится в правильности горения газа.**

**2.5. В случае утечки газа по штоку или резьбовому соединению следует плотно закрыть вентиль баллона, вынести баллон из помещения и позвонить в аварийно диспетчерскую службу газового хозяйства по телефону 04 или   44-17-45 (для абонентов Ярославского МО).**

**Категорически запрещается:**

**- эксплуатация неисправного баллона,**

**- транспортировка баллона имеющего утечку газа,**

**- самостоятельно производить ремонт баллона и запорной арматуры.**

**3. Хранение**

**3.1. Баллоны должны храниться в хорошо проветриваемых помещениях. Не разрешается хранить баллоны в жилых помещениях, санузлах, коридорах, а также ближе 1 м. от отопительного прибора.**

**3.2. Необходимо помнить, что сжиженный газ тяжелее воздуха, вследствие чего может собираться в низших точках помещений, подвалах, погребах, подпольях, образуя взрывоопасную смесь с воздухом.**

**3.3. Почувствовав резкий специфический запах газа в помещении, необходимо закрыть баллон, интенсивно проветрить помещение и аккуратно вынести баллон на улицу. До полного проветривания и исчезновения запаха газа категорически запрещается включать свет, электроприборы, курить и пользоваться открытым огнем**